Test11H:

Topography with spacecraft azimuth every 45 deg, sun at -45, 0, 45, and 5 cm images. CompareOBJ was run with the optimal translation and rotation option.

RMS values:

STEP	CompareOBJ RMS (cm)	compMapVec RMS (cm)
1	4.450	25.214
2	5.598	19.016
3	4.873	15.079
5	3.817	9.848
10	2.241	2.841
15	1.369	1.358
20	0.880	3.990
30	0.656	7.294	Auto align turned on at step 35
50	0.904	9.888
100	1.185	15.616
150	2.260	17.487
200	2.885	20.767

Traces: